**EETT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | UPS | SEGÚN LAS EETT | UNIDAD | UNIDAD | 373 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **CARACTERÍSTICAS** | **MÍNIMO EXIGIDO** |
| **Marca** | * Indicar en la oferta. | Exigido |
| **Modelo** | * Indicar en la oferta. | Exigido |
| **Numero de Producto** | * Indicar en la oferta. | Exigido |
| **Cables de conexión** | * Cable de conexión al tomacorriente tipo americano NEMA 5 15P | Exigido |
| **Potencia de salida** | * 600 watts / 1.000 VA o superior | Mínimo |
| **Tensión de red en línea** | * 172 280 V como mínimo | Mínimo |
| **Frecuencia en línea** | * Frecuencia en línea: 50 Hz | Exigido |
| **Tensión de salida** | * Tensión de salida: 220 ± 5% como máximo | Exigido |
| **Línea** | * Interactiva | Exigido |
| **Tiempo de transferencia** | * Tiempo de transferencia: 2 7 m/s. | Exigido |
| **Tipo de batería** | * Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah * Cantidad: 2 (dos) | Mínimo |
| **Tomas de salida** | * Protegidas por baterías: MÍNIMO 3 salidas estabilizadas 220 V toma americana nema 5 - 15 R | Mínimo |
| **Alarma** | * Audible de batería baja y de sobrecarga | Exigido |
| **Protección** | * Contra picos de corrientes: sobretensión-subtensión | Exigido |
| **Garantía (escrita)** | * Mínimo de 36 meses. | Exigido |
| * Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos del local de la Convocante al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución. |
| **Respaldo Técnico** | * Asistencia técnica especializada y repuestos originales de la marca. Así mismo deberá garantizarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de los reclamos que pudieran existir. | Exigido |
|  | * Carta de Autorización del Fabricante | Exigido |
| **Plazo de Entrega** | * Los bienes deberán ser entregados en su totalidad en un plazo no superior a 60 (sesenta) días calendario contados desde la firma del contrato. | Exigido |